# Szenario 009

## Änderung der Daten an einem Knoteneingang

Dieses Szenario beschreibt wie man auf einen Eingang eine neue Marke legt bzw. wie man die Daten an einem Knoteneingang ändert.

### Voraussetzungen

- Ein Knoten mit einem offenen Eingang

### Ziel

Ein neuer Wert an einem Knoteneingang

### Durchführung

1. Wählen Sie den Knoten aus, dessen Eingang Sie mit neuen Daten belegen wollen.
   Klicken Sie dazu auf den Knoten.
2. Nach dem Auswählen eines Knotens zeigt die Ansicht Anschlüsse eine Liste mit allen Ein- und Ausgängen des Knotens.
   Tipp: Falls die Ansicht Anschlüsse ausgeblendet ist drücken Sie die Taste F4 zum Einblenden.
   Ausgänge können nicht mit neuen Werten belegt werden, deshalb sind sie in der Liste grau dargestellt.
   Eingänge sind dann schreibgeschützt (grau dargestellt), wenn sie mit einem Ausgang verbunden sind.
3. Klicken Sie in der Anschlussliste auf die Zeile des Eingangs, dessen Wert Sie aktualisieren möchten.
4. Abhängig von der Datentyp-Kompatibilität des Eingangs kann es unterschiedliche Möglichkeiten geben, einen neuen Wert einzugeben.
   Oft gibt es die Möglichkeit eines Textfeldes wie im folgenden Beispiel:
   In diesem Beispiel handelt es sich um einen Dateipfad, daher bietet die Anschlussliste eine entsprechende Auswahltaste.

Hinweis: Sobald das Textfeld eines Eingangs in der Anschlussliste verlassen wird oder die Eingabe mit der Eingabetaste bestätigt wird, erzeugt DynamicNodes eine neue Marke mit dem Wert der Eingabe und platziert diese auf den ausgewählten Eingang. In der Regel wird dadurch der Knoten aktiviert.