<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="../../xml/stylesheet/description.xslt" type="text/xsl"?>
<node type="DynamicNode.Lib.Basic.NTokenInfo" assembly="NLibDefault" xmlns="http://dynamicnodes.mastersign.de/description">
  <caption>Marken-Info</caption>
  <group>Basis</group>
  <description>Gibt Status, Stream und Stream-Index einer Marke aus.</description>
  <inPorts>
    <port name="in" caption="Eingang">
      <description>Nimmt beliebige Daten entgegen.</description>
    </port>
  </inPorts>
  <outPorts>
    <port name="state" caption="Status">
      <type>DynamicNode.Core.TokenState</type>
      <description>
        Gibt den Status der Marke weiter,
        welche auf dem Eingang &quot;in&quot; liegt.
      </description>
    </port>
    <port name="stream" caption="Stream">
      <type>DynamicNode.Core.Stream</type>
      <description>
        Gibt den Datenstrom der Marke weiter,
        welche auf dem Eingang &quot;in&quot; liegt.
      </description>
    </port>
    <port name="index" caption="Stream-Index">
      <type>long</type>
      <description>
        Gibt den Datenstrom-Index der Marke weiter,
        welche auf dem Eingang &quot;in&quot; liegt.
      </description>
    </port>
  </outPorts>
  <helpText>
    Dieser Knoten gibt die Eigenschaften von eingehenden Marken weiter.
    Dabei ist unerheblich ob oder welche Daten von der Marke transportiert werden.
    Es werden drei Eigenschaften der Marke weitergegeben:
    <xhtml>
      <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <ul>
          <li>Der Status der Marke (Gültig, Ungültig, Nicht belegt)</li>
          <li>Falls vorhanden, der Datenstrom zu dem die Marke gehört</li>
          <li>Falls ein Datenstrom vorhanden, die Index-Nummer der Marke innerhalb des Datenstroms</li>
        </ul>
      </div>
    </xhtml>
  </helpText>
  <customArea>Zeigt ein Info-Piktogramm an.</customArea>
</node>