<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="../../xml/stylesheet/description.xslt" type="text/xsl"?>

<node xmlns="http://dynamicnodes.mastersign.de/description" 
      type="DynamicNode.Lib.Imaging.NHSB2RGB" assembly="NLibDefault">
  <caption>HSB-&gt;RGB</caption>
  <group>Bildverarbeitung</group>
  <description>Transformiert ein HSB-Bild in den RGB-Farbraum.</description>
  <inPorts>
    <port name="A" caption="Alpha">
      <type>IMDO&lt;Byte&gt;</type>
      <description>Der Alpha-Kanal.</description>
    </port>
    <port name="H" caption="Farbe">
      <type>IMDO&lt;Byte&gt;</type>
      <description>Der Hue-Kanal.</description>
    </port>
    <port name="S" caption="Sättigung">
      <type>IMDO&lt;Byte&gt;</type>
      <description>Der Saturation-Kanal.</description>
    </port>
    <port name="B" caption="Helligkeit">
      <type>IMDO&lt;Byte&gt;</type>
      <description></description>
    </port>
  </inPorts>
  <outPorts>
    <port name="ARGB" caption="RGB-Bild">
      <type>ARGBImage</type>
      <description>Das RGB-Bild als ARGBImage-Objekt.</description>  
    </port>
  </outPorts>
  <helpText>
    <p>
      Dieser Knoten bildet aus vier Graustufen-Bildern (HSB-Modell) ein Farbbild (RGB-Modell).
      Breite und Höhe werden durch das Minimum der Breite bzw. der Höhe aller 
      Eingangsbilder berechnet.
    </p>
  </helpText>
  <customArea>
    <p>Eine symbolische Darstellung der Kanäle.</p>
  </customArea>
</node>
